KOMUNIKAT PRASOWY

**Nowe sterowniki do pomp wolumetrycznych DAV Tech: zaawansowana łączność i pełna kontrola dla systemów modułowych i skalowalnych**

DAV Tech prezentuje nową generację sterowników do pomp wolumetrycznych **PCP, PDP, GP, GP2K, E2K i DA1000V**, zaprojektowanych tak, aby zapewnić maksymalną precyzję, łączność i elastyczność w zarządzaniu przemysłowymi procesami dozowania.

Nowe sterowniki, w pełni kompatybilne z poprzednią serią **EVO**, integrują **Profinet i Modbus (Server i Client)**, **intuicyjny interfejs wielojęzyczny**, **zarządzanie hasłami na wielu poziomach**, **rejestrację logów procesowych** oraz **kreator konfiguracji i kalibracji**, umożliwiający szybkie i bezpieczne uruchomienie.

Wyposażone są również w **16 konfigurowalnych wejść cyfrowych i 16 wyjść cyfrowych**, **8 wejść analogowych**, **port USB** do logów i receptur, **zarządzanie recyrkulacją** oraz **zdalne połączenie (VNC/SSH)** do monitorowania i wsparcia technicznego.

Nowy **inteligentny i intuicyjny interfejs użytkownika** został zaprojektowany tak, aby zapewnić natychmiastowe i wygodne doświadczenie użytkownika: nowoczesny design, uproszczona nawigacja i czytelna wizualizacja parametrów sprawiają, że kontrola procesu jest płynniejsza, szybsza i bardziej komfortowa — nawet dla mniej doświadczonych operatorów.

W pełni zintegrowane z **modułowymi i skalowalnymi systemami DAV Tech**, nowe sterowniki dostosowują się do każdej konfiguracji instalacji – od pojedynczych aplikacji po złożone linie produkcyjne – gwarantując maksymalną wydajność i ciągłość pracy.

Ta synergia umożliwia tworzenie **rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i łatwo rozszerzalnych**, zgodnych z zasadami **Przemysłu 4.0**.

Dzięki tej technologicznej ewolucji **DAV Tech** potwierdza swoje zaangażowanie w rozwój systemów o coraz wyższej wydajności i precyzyjnej kontroli, które jednocześnie pozostają **przyjazne dla użytkownika**, przeznaczone do **dozowania cieczy przemysłowych**.

📞 **W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań technicznych prosimy o kontakt:**

**DAV Tech Poland Sp. Z O.O.**

ul. Krakowska, 116, 32-083 Balice, Polonia

davtech@davtech.pl

[www.davtech.pl](http://www.davtech.pl)

📎 1872 znaków ze spacjami. Swobodna reprodukcja mile widziana z podaniem źródła.

Prosimy o przesłanie kopii opublikowanego materiału.

**Obraz:**

Immagine che contiene testo, Computer tablet, forniture per ufficio, monitor

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

*Przykład nowych sterowników do pomp wolumetrycznych DAV Tech.*